УСТАНОВКА УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» все потребители тепловой энергии в срок до 1 июня 2012 г. должны обеспечить установку и ввод в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Действующее присоединение
Письмо на согласование проекта УУТЭ за подписью абонента ООО «ТСК».
Проект УУТЭ два экземпляра (на первичное рассмотрение можно один экземпляр).
К проекту УУТЭ должна прикладываться копия  договора теплоснабжения со всеми необходимыми приложениями (разбивка нагрузки по системам и теплоцентрам, акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, схема теплоснабжения, при необходимости паспорта систем теплопотребления и узла присоединения).
При предоставлении проекта УУТЭ на повторное рассмотрение с неустраненными замечаниями повторное рассмотрение осуществляется на платной основе при наличии письма на рассмотрение с реквизитами и гарантией оплаты. Рассмотрение проекта производится по факту оплаты данного вида услуги в установленные законом сроки.

О ДОПУСКЕ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Допуск узла учета тепловой энергии  (УУТЭ) осуществляется в строгом соответствии с требованиями раздела 7 «Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя» в присутствии уполномоченного представителя потребителя. При сдаче в эксплуатацию УУТЭ Вам неохобходимо предъявить уполномоченному сотруднику  ООО «ТСК» :
· принципиальную схему теплового пункта
· оригинал проекта УУТЭ согласованный с энергснабжающей организацией
· оригиналы паспортов  приборов УУТЭ
· оригиналы документов о поверке приборов УУТЭ с действующим клеймом госповерителя
· оригинал паспорта теплосчетчика с действующим клеймом госповерителя
· смонтированный и проверенный на работоспособность УУТЭ, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя.
Так же вам необходимо обеспечить возможность просмотра настроечных параметров приборов УУТЭ,  данных архивов, контрольной суммы тепловычислителя, № версий програмного обеспечения (ПО) тепловычислителя и расходомеров.
В соответствии с требованиями действующих Правил техники безопасности, Санитарных норм и правил (СанПиН), Правил эксплуатации теплопотребляющих установок уполномоченный сотрудник ООО «ТСК» не имеет права осуществлять приемку УУТЭ в эксплуатацию в случае:
· отсутствия должного уровня освещенности помещения ИТП и прохода к нему
· запаривания и затопления помещения ИТП и подходов к нему
· наличия аврийного состояния полов, перекрытий, решеток приямков
· аварийного состояния оборудования ИТП
· отсутствия санитарной обработки помещения ИТП и проходов к нему
· отсутствия уполномоченного представителя абонента
При невозможности проведения приемки УУТЭ по вине абонента по вышеперечисленным причинам узел считается недопущенным к эксплуатации, о чем составляется соответствующий двухсторонний акт. Отказ абонента от подписания данного акта не снимает с последнего ответственности по устранению вышеперечисленных замечаний, в этом случае акт подписывается у любого третьего лица, свидетеля обстоятельств.
Повторный выход уполномоченного сотрудника филиала  на приемку УУТЭ в эксплуатацию осуществляется на платной основе. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В сроки, установленные договором теплоснабжения, абонент или уполномоченное от его имени юридическое или физическое лицо по доверенности предоставляет отчет о теплопотреблении по приборам учета по установленной в ООО «ТСК» форме.
При выходе из строя приборов узла учета абонент или уполномоченное от его имени юридическое или физическое лицо по доверенности своевременно оповещает теплоснабжающую организацию о выходе из строя приборов учета. При этом взаимные расчеты за использованную тепловую энергию осуществляются в соответствии с п. 80-93 «Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя».
Абонент (владелец узла учета) организует эксплуатацию и текущее обслуживание приборов учета в соответствии с технической документацией, указанной в проекте узла учета и паспортах приборов учета, и своевременное устранение замечаний, выявленных в процессе эксплуатации приборов учета.
Абонент (владелец узла учета) обеспечивает своевременное проведение государственной поверки приборов, входящих в состав узла учета тепловой энергии. При этом работы связанные с демонтажом, поверкой, монтажом и ремонтом оборудования должны выполняться персоналом специализированных организаций.
Дополнительно обращаем Ваше внимание, что в процессе эксплуатации узла учета и теплопотребляющей установки в целом должны соблюдаться требования Правил техники безопасности, Санитарных норм и правил (СанПиН), Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и др.

